Všetkým obecným a mestským

 úradom okresu Dunajská Streda

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Dunajská Streda

 / ORHZ-DS1-898-001/2019 pplk. Mgr. Kósa/21 21.10.2019

Vec

**Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia – metodický materiál na vývesné tabule a na internetový portál obce**

 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede Vám v prílohe zasiela metodický materiál na vývesné tabule a na internetový portál obce „**Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia**“ v slovenskom a v maďarskom jazyku.

Prílohy: 3/3

|  |
| --- |
|  |
| pplk. Mgr. Štefan Lelkes |
| riaditeľ |

 Príloha č. 1 k č. p. ORHZ-DS1 - 898/2019

 **Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia**

Z hľadiska ochrany pred požiarmi je zvlášť rizikovým obdobím čas vykurovacieho obdobia. V tomto období dochádza k častým vznikom požiarov s vysokými škodami na majetkoch
a v mnohých prípadoch dochádza aj k zraneniam či úmrtiam osôb.

Nesprávnou obsluhou, nedostatočnou prípravou a kontrolou vykurovacích zariadení zvyšujeme riziko porúch, požiarov a výbuchov. Už dlhoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov sú poruchy vykurovacích telies, poruchy na dymovodoch, na komínoch a úlety iskier z komínov. Z poznatkov vyplývajúcich zo zisťovaní príčin vzniku požiarov tieto zapríčiňujú najmä nedodržanie základných preventívnych opatrení.

Na zníženie rizík spôsobujúcich vznik požiarov a tým uchránenia vlastného majetku, zdravia prípadne života odporúčame najmä:

* dať preveriť technický stav vykurovacích zariadení odborníkmi a zistené nedostatky včas odstrániť,
* zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín,
* pravidelne dať preveriť stav dymovodov, komínov a zabezpečiť ich čistenie a kontrolu odborníkom (kominárom alebo osobou s odbornou spôsobilosťou), ktorý zároveň vydá aj potvrdenie o technickom stave týchto zariadení,
* uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína,
* prevádzkovať vykurovacie zariadenie len podľa návodu výrobcu,
* nepreťažovať vykurovacie telesá, nepoužívať provizórne, najmä laicky vyhotovené technické zariadenia súvisiace s vykurovaním,
* do kotolní alebo v blízkosti vykurovacích zariadení doporučujeme inštalovať detektor úniku plynu resp. detektor oxidu uhoľnatého,
* v blízkosti vykurovacích telies udržiavať čistotu a pravidelne odstraňovať horľavé látky,
* nenechať vykurovacie telesá počas prevádzky bez dozoru a nedovoliť deťom, aby obsluhovali tieto zariadenia, alebo do nich zasahovali,
* na rozkurovanie používať vždy odporúčané a povolené palivá, zariadenia a pomôcky,
* dbať na to, aby vykurovacie zariadenia a šporáky boli dostatočne vzdialené od horľavých konštrukcií a aby tieto konštrukcie v blízkosti tepelných zdrojov boli chránené nehorľavými ochrannými podložkami,
* popol skladovať v uzavretých nerozbitných nehorľavých nádobách oddelene od ostatného odpadu,
* sklady palív udržiavať tak, aby jednotlivé druhy palív boli skladované oddelene, a pokiaľ možno bez organických prachov.

 Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžete znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.

 Príloha č. 2 k č. p. ORHZ-DS1-898/2019

**Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban**

 A tűzvédelem szempontjából különösen veszélyes időszaknak számít a fűtési időszak. Ebben az időszakban megszaporarodnak a nagy anyagi kárt okozó és több esetben sérüléseket, emberi áldozatokat követelő tűzesetek.

 A fűtési berendezések nem megfelelő használatával, rossz előkészítésével és a berendezések ellenőrzésének elhanyagolásával növeljük a meghibásodások, tüzek és sokszor a robbanások kialakulásának veszélyét. Leggyakoribb tüzek a fűtési berendezések meghibásodásából a kémények és füstelvezető csövek nem megfelelő beszereléséből keletkeznek. A tűzesetek kivizsgálásai során szerzett információk alapján ezeket legtöbbször a preventív – tűzmegelőzési előírások megszegése okozza.

 A fűtési időszak megkezdésével a következő óvintézkedések betartását ajánljuk:

* szakemberrel ellenőriztessük a fűtőberendezéseink műszaki állapotát és az észlelt hiányosságokat mielőbb távolítassuk el,
* biztosítsuk be a kémények szakszerű átellenőrzését szakemberrel, mielőtt a fűtőberendezést csatlakoztatjuk a kéményhez,
* kéményseprővel (vagy szakemberrel) ellenőriztessük,és egyúttal tisztítassuk ki a kéményeket a füstcsöveket, és az általa kiadott elismervényt őrizzük meg,
* a kéményseprő által kiadott elismervényt őrizzük meg és a község tűzvédelmi ellenőrző, csoportjának kérésére mutassuk fel,
* a fűtőberendezéseket csak a gyártó utasításai értelmében üzemeltessük,
* ne hevítsük túl a fűtőtesteket, ne használjuk otthon barkácsolt berendezéseket,
* a fűtőberendezések közelében ne tartsunk éghető anyagokat,
* ne hagyjuk a működésben lévő fűtőberendezéseket felügyelet nélkül,
* kazánok vagy fűtőberendezések közelében ajánlott szén monoxid érzékelő vagy gázérzékelő berendezést szerelni,
* gyerekeknek ne engedjük, hogy ezeket a berendezéseket kezeljék, vagy más módon manipuláljanak velük,
* begyújtáshoz és a fűtéshez csak olyan fűtőanyagokat és eszközöket használjunk, amelyek a gyártó által ajánlottak és engedélyezettek,
* gondoskodjunk arról, hogy a fűtőberendezések és más hőforrások biztonságos távolságban, valamint hőálló anyagokkal (amelyek szerkezete, mérete és elhelyezése az előírt feltételnek megfelel) legyenek elválasztva az éghető anyagoktól,
* a hamut és más égéstermékeket erre a célra megfelelö, nem éghető tárolóedényekben tároljuk elkülönítve más hulladékoktól,
* a fűtőanyagok raktáraiban tartsunk rendet, az egyes fűtőanyagokat tároljuk elkülönítve, lehetőleg minél pormentesebben.

Az ajánlott óvintézkedések és az érvényes jogszabályok betartásával csökkenthetjük a tűzesetek, egyébb veszélyek és tragédiák keletkezését a fűtési időszakban.

Príloha č. 3 k č. p. ORHZ-DS1-898/2019

**Rozdeľovník:**

|  |  |
| --- | --- |
| OcÚ 930 04 Baka | OcÚ 930 14 Mad |
| OcÚ 930 38 Baloň | OcÚ 929 01 Malé Dvorníky |
| OcÚ 930 52 Bellova Ves | OcÚ 930 07 Medveďov |
| OcÚ 930 52 Blahová | OcÚ 930 41 Mierovo |
| OcÚ 930 32 Blatná na/Ostrove | OcÚ 930 35 Michal na Ostrove |
| OcÚ 929 01 Boheľov | OcÚ 930 38 Nový Život |
| OcÚ 930 29 Bodíky | OcÚ 930 06 Ňárad |
| OcÚ 930 40 Čakany | OcÚ 930 12 Ohrady |
| OcÚ 930 39 Čenkovce | OcÚ 930 12 Okoč |
| OcÚ 930 38 Čiližská Radvaň | OcÚ 930 39 Oľdza |
| OcÚ 930 31 Dobrohošť | OcÚ 930 02 Orechová Potôň |
| OcÚ 930 14 Dolný Bar | OcÚ 929 01 Padáň |
| OcÚ 930 10 Dolný Štál | OcÚ 929 01 Pataš |
| OcÚ 930 21 Dunajský Klátov | OcÚ 929 01 Povoda |
| MsÚ 930 05 Gabčíkovo | OcÚ 930 30 Rohovce |
| OcÚ 930 34 Holice | OcÚ 930 06 Sap |
| OcÚ 930 36 Horná Potôň | OcÚ 930 40 Štvrtok na/Ostrove |
| OcÚ 930 13 Horné Mýto | OcÚ 930 11 Topoľníky |
| OcÚ 930 33 Horný Bar | OcÚ 930 13 Trhová Hradská |
| OcÚ 930 39 Hubice | OcÚ 930 32 Trnávka |
| OcÚ 930 41 Hviezdoslavov | OcÚ 930 09 Trstená na Ostrove |
| OcÚ 930 21 Jahodná | OcÚ 930 51 Veľká Paka |
| OcÚ 930 30 Báč | OcÚ 930 01 Veľké Blahovo |
| OcÚ 930 39 Janíky | OcÚ 929 01 Veľké Dvorníky |
| OcÚ 930 09 Jurová | OcÚ 930 02 Vieska |
| OcÚ 930 07 Kľúčovec | OcÚ 930 31 Vojka nad Dunajom |
| OcÚ 930 03 Kostolné Kračany | OcÚ 930 25 Vrakúň |
| OcÚ 930 03 Kráľovičove Kračany | OcÚ 930 16 Vydrany |
| OcÚ 929 01 Kútniky | OcÚ 930 39 Zlaté Klasy |
| OcÚ 930 30 Kyselica | OcÚ 930 52 Potôňské Lúky |
| OcÚ 930 41 Kvetoslavov | MsÚ 929 01 Dunajská Streda |
| OcÚ 930 37 Lehnice | MsÚ 932 01 Veľký Meder |
| OcÚ 930 03 Lúč na Ostrove | MsÚ 931 01 Šamorín |
| OcÚ 930 32 Macov |  |